Опросный лист на разработку и изготовление ВРУ
Опросный лист (Техническое задание) предназначен для расчета стоимости, подбора комплектующих и изготовления вводно-распределительного устройства серии ВРУ  по индивидуальным или типовым схемам.


I. Общие сведения о Заказчике и Объекте
	№
	Запрашиваемые данные
	Значение (Заполняет Заказчик)

	1.1
	Наименование организации Заказчика
	

	1.2
	Наименование и адрес объекта установки
	

	1.3
	Контактное лицо (Ф.И.О., должность)
	

	1.4
	Телефон и E-mail для связи
	

	1.5
	Наименование проектной организации (при наличии)
	

	1.6
	Требуемое количество ВРУ-4 (шт.)
	

	1.7
	Желаемый срок поставки / готовности
	


II. Основные технические характеристики ВРУ
	№
	Параметр
	Варианты / Значения
	Выбор Заказчика

	2.1
	Номинальное напряжение
	380/220 В, 50 Гц
	[ ] 380/220 В


[ ] Другое: ______


	2.2
	Тип системы заземления
	TN-C / TN-C-S / TN-S
	[ ] TN-C-S


[ ] TN-S


[ ] TN-C


	2.3
	Номинальный ток устройства
	32А, 40А, 63А, 100А, 125А, 250А, 400А, 500А, 630А, 800А, 1000А, 1600А
	______ А

	2.4
	Количество вводов
	1 ввод / 2 ввода / 2 ввода + ДГУ
	[ ] 1 ввод


[ ] 2 ввода


[ ] С вводом от ДГУ


	2.5
	Наличие и тип АВР (Автоматический ввод резерва)
	Без АВР / На контакторах / На мотор-приводах / На микропроцессорном контроллере
	[ ] Без АВР


[ ] АВР на контакторах


[ ] АВР на мотор-приводах


	2.6
	Степень защиты корпуса (IP)
	IP31 (помещение) / IP54 / IP55 / IP65 (улица)
	[ ] IP31


[ ] IP54


[ ] IP65


	2.7
	Климатическое исполнение
	УХЛ4 (внутри помещения) / УХЛ1 (уличная установка)
	[ ] УХЛ4


[ ] УХЛ1


	2.8
	Способ установки
	Напольный / Навесной
	[ ] Напольный


[ ] Навесной


	2.9
	Наличие цоколя
	Высота 100 мм / 200 мм / Без цоколя
	[ ] С цоколем 100 мм


[ ] Без цоколя



III. Комплектация и коммутационные аппараты
	№
	Назначение / Узел
	Параметры и характеристики
	Значение Заказчика

	3.1
	Предпочтительный бренд комплектующих
	IEK, EKF, КЭАЗ, Dekraft, System Electric, ABB, Schneider Electric
	[ ] На усмотрение изготовителя


[ ] Указать бренд: ______


	3.2
	Вводные аппараты
	Тип: Автоматический выключатель / Выключатель-разъединитель (рубильник) / Перекидной рубильник
	Тип: ______________


Номинал: ________ А


	3.3
	Секция коммерческого учета
	Наличие отсека учета под пломбировку (со счетчиком / без счетчика)
	[ ] Да, со счетчиком


[ ] Да, без счетчика (только отсек)


[ ] Без коммерческого учета


	3.4
	Тип и марка счетчика электроэнергии
	Меркурий, Энергомера, Нейрон и др. (указать модель и интерфейс RS-485/Modbus)
	Модель: ____________


[ ] С RS-485


	3.5
	Трансформаторы тока (ТТ)
	Номинальный ток, класс точности (0.5 / 0.5S), наличие испытательной коробки
	Коэффициент: ____ / 5 А


[ ] С испытательной коробкой


	3.6
	Ввод/вывод кабелей
	Сверху / Снизу / Комбинированный
	[ ] Снизу


[ ] Сверху


	3.7
	Параметры питающих кабелей
	Количество и сечение вводных жил
	Ввод 1: ____________


Ввод 2: ____________



IV. Спецификация отходящих линий (Распределительная секция)
	№ п/п
	Наименование линии / Потребитель
	Ток автомата (А) / Предохранителя
	Кол-во полюсов (1P / 3P)
	Сечение отходящего кабеля
	Примечание (УЗО, Диф, Контактор)

	1
	Линия 1
	
	
	
	

	2
	Линия 2
	
	
	
	

	3
	Линия 3
	
	
	
	

	4
	Линия 4
	
	
	
	

	5
	Линия 5
	
	
	
	

	6
	Резерв
	
	
	
	


(При наличии однолинейной схемы таблицу отходящих линий можно не заполнять — достаточно приложить файл схемы).


[bookmark: _GoBack]V. Пример заполнения опросного листа на ВРУ 4
Ниже приведен готовый пример заполнения для ввода 400А с АВР на 2 ввода и учетом.

	№
	Запрашиваемые данные
	Пример заполнения Заказчиком

	1
	Наименование объекта
	Многоквартирный жилой дом (г. Москва)

	2
	Марка и тип ВРУ
	ВРУ-4-250/400-226 с АВР

	3
	Номинальный ток и напряжение
	400 А, 380 В (50 Гц)

	4
	Количество вводов и АВР
	2 ввода, АВР на контакторах с приоритетом Ввода 1

	5
	Степень защиты и исполнение
	IP31, УХЛ4, напольное исполнение с цоколем 100 мм

	6
	Вводные аппараты
	Автоматический выключатель 400А (3P) — 2 шт.

	7
	Коммерческий учет
	Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN (3x220/380V, 5-7.5A) + ТТ 400/5 (кл.т. 0.5S) — 2 комплекта

	8
	Ввод/вывод кабелей
	Снизу, кабель 2х(ВВГнг-LS 4х185) на каждый ввод

	9
	Отходящие линии
	3P 100A — 2 шт., 3P 160A — 2 шт., 3P 250A — 1 шт., 1P 32A — 4 шт.

	10
	Бренд комплектующих
	IEK / EKF (эконом-стандарт)

	11
	Прилагаемая документация
	Однолинейная схема № ЭОМ-12/2026.pdf


Инструкция по отправке:
Заполненный опросный лист вместе с однолинейной электрической схемой (при наличии) вы можете отправить на расчет коммерческого предложения. Расчет стоимости и подбор комплектующих занимает от 1 до 3 часов.

